Коммерческое Предложение

**ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 5342 (1959г)**

**Организатор:** [АО «Балтийский завод»](http://www.uszo.ru/)

**Местонахождение организатора:** 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16

**Сайт, телефон и e-mail организатора:** <https://www.bz.ru/>, (812) 324-94-59, 8 (921) 435-64-38;

Анна Душутина: [A\_Dushutina@bz.ru](mailto:A_Dushutina@bz.ru)

АО «Балтийский завод» проводит процедуру реализации и приглашает подавать коммерческие предложения на оценку и приобретение оборудования.

**Выбывший из производства** **«ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 5342»**

**МОДЕЛЬ 5342**

**ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ 2000 мм**

**ДЛИНА ОБРАБОТКИ 500 мм**

**НАРЕЗАЕМЫЙ МОДУЛЬ ПО СТАЛИ 15 мм**

**НАРЕЗАЕМЫЙ МОДУЛЬ ПО ЧУГУНУ 20 мм**

**ВЕС ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ 10 т**

**МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 14 кВт**

**Производство «Коломенский завод тяжелого станкостроения» 1959 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Комплектность*** | ***масса*** |
| станина | 2170 кг |
| передняя стойка | 7080 кг |
| коробка настроек | 2075 кг |
| стол | 7100 кг |
| главный суппорт | 1040 кг |
| тангенциальный суппорт | 1726 кг |
| поддерживающая стойка | 1400 кг |
| накладная головка | 180 кг |
| накладная головка | 810 кг |
| накладная головка | 200 кг |
|  | 23781 кг |
| полный комплект сменных шестерен |  |
| имеющиеся приспособления и инструмент |  |

|  |
| --- |
| **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:** |
| ***Товар поставляется на условиях 100% предоплаты.*** |
| ***Демонтаж силами Покупателя*** |
| ***Самовывоз с территории Поставщика*** |